# Brandskyddsplan

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Projektnummer | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Upprättad | Klicka eller tryck här för att ange datum. |
| Reviderad | Klicka eller tryck här för att ange datum. |
| Upprättad av | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Skede | Klicka eller tryck här för att ange text. |

Brandskyddsplanen anger projektspecifika brandskyddsåtgärder som ska vidtas för att upprätthålla brandsäkerheten under byggtiden. Planen gäller tillsammans med:

* Övergripande brandskyddskrav på entreprenören i administrativa föreskrifter, avsnitt AFC/AFD.55.
* Locums ”Regler för brandsäker byggarbetsplats” med generella brandskyddsåtgärder som alltid ska följas.
* Brandskyddsplansritningar visar brandcellsgränser, utrymningsvägar och projektspecifika brandskyddsåtgärder.
* Entreprenörens kontroll i byggproduktion, brand. Kontrollplanen anpassas efter aktuella punkter i brandskyddsplanen och ska hållas ständigt aktuell.

Vid framtagande av förfrågningsunderlag har nedanstående särskilda brandrisker identifierats. Entreprenör ska bedöma om ytterligare brandrisker kan vara aktuella och ge förslag på projektspecifika brandskyddsåtgärder. Nedanstående lista med särskilda brandrisker i projektet måste hållas ständigt aktuell.

| Särskilda brandrisker i projektet | Ja | Nej | Projektspecifika brandskyddsåtgärder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Arbeten på brandcellsgräns   Krav 3.1–3.10 ska alltid följas. |  |  | Brandcellsgränser enligt ”brandskyddsplansritningar” ska upprätthållas. |
| 1. Tillfälliga brandcellsgränser behövs   Krav 3.6 ska alltid följas. |  |  | Ange om tillfälliga brandcellsgränser behövs. Hänvisa med fördel till brandskyddsplansritningar där dessa kan ritas ut. |
| 1. Brandskydd för bärande konstruktioner påverkas.   Krav 3.7 ska alltid följas. |  |  | Ange om brandtekniskt skydd av bärande konstruktioner påverkas eller ska bytas och de krav som gäller under den tiden. |
| 1. Arbeten kan påverka brandlarm   Krav 4.1–4.4 ska alltid följas. |  |  | Ange om brandlarm ska finnas på byggområdet och hur ansökan om avstängningstillstånd ska ske. |
| 1. Vattensprinkler behöver stängas av   Krav 4.2 och 4.5 ska alltid följas. |  |  | Om inte det inte finns sprinkler idag ange nej.  Ange om sprinkler får stängas av inom byggområdet |
| 1. Funktion övriga brandtekniska installationer |  |  | Beskriv kortfattat vilka övriga brandtekniska installationer som berörs och deras funktion under byggtiden. |
| 1. Container används   Krav 6.5–6.6 ska alltid följas. |  |  | Ange om öppen eller täckt container kommer användas. |
| 1. Byggbod används   Krav 6.7 ska alltid följas. |  |  | Ange särskilda krav på byggbod behövs. Vid större bodetablering krävs bygglov och då ska separat brandskyddsbeskrivning upprättas för dessa. |
| 1. Cellplast används eller exponeras   Krav 7.1–7.3 ska alltid följas. |  |  | Ange eventuella tillkommande krav utöver regler.  Kommer cellplast i ytterväggar, tak-, och grundkonstruktioner eller kylrum exponeras? |
| 1. Gasflaskor används   Krav 9.1–9.3 ska alltid följas. |  |  | Skriv text här |
| 1. Brandfarlig gas används   Krav 9.1–9.5 ska alltid följas. |  |  | Ange om det längre avstånd till byggnad erfordras med hänsyn till placering av utrymningsvägar från svårutrymda lokaler, enligt avsnitt 2.5 i MSB:s handbok ”Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet”. |
| 1. Brandfarlig vätska används   Krav 9.4–9.5 ska alltid följas. |  |  | Skriv text här |
| 1. Brandfarliga heta arbeten utförs   Krav 10.1–10.5 ska alltid följas. |  |  | Här kan man ange vilka som är tillståndsgivare för brandfarliga heta arbeten.  Beskriv om det kan finnas dolda brännbara konstruktioner eller isolering som behöver skyddas och göras åtkomliga för omedelbar släckinsats vid heta arbeten. |
| 1. Räddningstjänstens insatsmöjligheter påverkas   Krav 11.1–11.5 ska alltid följas. |  |  | Bedöm påverkan med hjälp av kraven i avsnitt 11 samt framkörningskort och brandritningar.  Tydliggör om räddningstjänsten behöver kontaktas. |
| 1. Väderskydd används   Krav 12.1–12.3 ska alltid följas. |  |  | Beskriv vilken fabrikat/produkt på väderskydd och vilken brandteknisk klass den uppfyller. |
| 1. Verksamheter behöver utrymma över entreprenad-område   Krav 13.1 ska alltid följas. |  |  | Beskriv hur en utrymning över entreprenadområde (båda in- och utsida) ska omhändertas. |
| 1. Byggarbetsplats har endast en utrymningsväg   Krav 13.2–13.9 ska alltid följas. |  |  | Beskriv kortfattat hur utrymning av byggarbetsplatsen kan ske om det inte framgår på brandskyddsplansritning. |
| 1. Ange eventuell ytterligare brandrisk |  |  | Med stöd av regler för brandsäker byggarbetsplats identifiera om ytterligare brandrisker kan vara aktuella för projektet |